附件：
射阳县中医院2026新建配电间屋面防水报价单
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工作量
	综合单价
	综合合价

	新建配电间屋面及女儿墙防水
	1、油膏（高邮）与3厚SBS或APP改性沥青防水卷材(熊猫，东方雨虹，丰源兴泰三个品牌选其一）衔接铺设

2、屋面50厚（最薄处）C30碎石混凝土（内置钢丝网片）找1%坡

3、拆除原屋面防水至混凝土面层、拆除女儿墙防水，清扫干净并清运
	平方米
	396
	
	

	更换落水斗及落水管
	更换落水斗及110落水管
	根
	7
	
	

	投标总价

（大写）
	


备注：该项目报价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金等所有费用。

公司名称（盖章）：             报价人（签名）：                  联系方式：                     日期：
